一．温馨提示
一．投标人需按投标资料模版内容编辑投标文件，不得更改模板格式及内容。
二．投标人需留意投标截止时间，超过投标时间投交的投标文件作无
效处理（以现场收到或邮寄收到时间为准）。
三．投标资料按投标资料模板编制页码，每页盖章并装订成册。
四．投标资料需放入文件袋密封，外贴密封条并盖章。
五．招标文件中标有“★”的地方均被视为实质性响应条款，必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处。
六．★所投资料需一式两份。
二．密封条模版

密  封  条
（适合所有模版）



2026年XXX第X批投标资料
XXX公司
联系人：XXX 电话：XXXXX











































	
三．投标资料模板

2026年公开询比第九批
投标资料 











项目名称：  名医工作室项目
投标供应商：（盖章）       






一、报价表

	序号
	标的名称
	数量
	单位
	预算总价（元）
	报价总价（元）
	备注

	1
	名医工作室项目
	1
	项
	211143.43
	
	




公司名称：（盖章）
                                联系人：
联系电话：
日    期：    年  月  日



















	
二、投标方提供相关资质证明（可扫描，盖章）。
需提供《营业执照》






三、授权委托证明书（如联系人为法人代表，可不提供此项）
廉江市人民医院：
（投标方全称）法定代表人（姓名）兹授权（授权代表姓名）为授权代表，参加贵方采购项目。
（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位全权处理贵院采购活动中的一切事宜，其在本项目采购活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。
有效期限：年月日至年月日

单位名称（公章）：
法定代表人（签字或签章）：                  
日期：年月日
授权代表（签字或签章）：                    
日期：年月日
提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。




四、承诺函
致：廉江市人民医院
对于本项目，我方郑重承诺满足以下要求：    
	标的提供的时间
	签订合同后30个日历日内完成全部货物的交付、安装及调试工作。

	标的提供的地点
	医技楼一楼

	付款方式
	1.本项目预算采购控制价含13%增值税，适用货物采购税率；本项目投标报价应为含税全包价，适用税率按国家现行税收政策执行，不同纳税人类型（一般纳税人、小规模纳税人、中小微企业等）按各自适用税率计取；
2.全部货物交付并安装调试完毕，经双方验收合格并签署《验收确认书》后，60日内支付至合同总金额的95%；
3.剩余总金额的5%自签署《验收确认书》之日起，一年内一次性无息付清；
4.本合同为固定单价包干合同，按实际完成量进行结算。

	验收要求
	按采购文件、中标人的投标文件及双方签订的合同参数要求逐项验收

	售后要求
	自验收合格后质保期为壹年







	           公司名称：（盖章）
日    期：    年月  日












	五、详细评审
	评审因素
	评审标准
	响应情况
（填写满足或不满足）

	分值构成
	技术部分58分
	

	
	商务部分12分
	

	
	报价得分30分
	

	技术部分
（58分）
	每满足一条技术参数得0.8分
（48.8分）
	货物名称及特征
	单位
	数量
	

	
	
	一、书柜-高柜
1.基材：采用优质18mm生态多层板，甲醛释放量小于 5mg/100g；
2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中。木材经高温干燥、除虫、防虫、防腐处理，具有很好的尺寸稳定性,含水率低于14%。
3.长2.4米、深0.4米、高2.4米。
	m2
	5.76
	

	
	
	二、书柜-矮柜
1.基材：采用优质18mm生态多层板，甲醛释放量小于 5mg/100g；
2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中。木材经高温干燥、除虫、防虫、防腐处理，具有很好的尺寸稳定性,含水率低于14%。
3.长2.4米、深0.4米、高1.0米。
	m2
	2.4
	

	
	
	三、直条沙发凳
1.泡棉为PU成型发泡高密度海绵,高回弹海绵，软硬适中，回弹性好，不变形。整体切割,沙发坐面海绵密度≥25kg/m³；
2.饰面采用优质西皮，厚度为1mm，裁剪合理，缝接紧凑，游离甲醛含量为27.4mg/kg；
3.实木框架，实木经过防虫、防潮、防腐及多次烘干蒸发处理，整体框架结构合理，牢固,甲醛释放量为0.1mg/L。
4.长2.1米、宽0.5米、高0.7米。
	m
	6.3
	

	
	
	四、三位沙发凳
1.环保西皮，亲肤舒适透气，耐磨抗污防水、易清洁不粘毛；
2.座板为高密海绵加木板加环保皮扪制加工成型；
3.座板采用加宽加厚不锈钢材质，坐板，扶手脚厚度1.2MM横梁1.5MM坐板一体成型全包边，横梁全封闭式的
4.长1.8米、宽0.68米、高0.835米。
	排
	8
	

	
	
	五、单人位沙发
1.优质西皮
2.简介：沙发获得外观设计专利
3.靠背：高弹力绵靠背
4.座垫：高弹力绵座垫
5.靠枕：高弹力绵
6.扶手：高弹力绵固定型扶手
7.框架：五金沙发架+木方夹板
8.脚架：黑色五金沙发脚、中脚
9.长0.84米、宽0.78米、高0.82米。
	张
	8
	

	
	
	六、茶几
1.基材：采用优质18mm生态多层板，甲醛释放量小于 5mg/100g；
2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中。木材经高温干燥、除虫、防虫、防腐处理，具有很好的尺寸稳定性,含水率低于14%。
3.长0.4米、宽0.5米、高0.6米。
	张
	4
	

	
	
	七、办公台（含副柜）
1.台面：采用月亮树品牌加厚60厘国标E0级净味环保板，四周封边，配套月亮树2厘PUR封边。
2.副柜：采用月亮树品牌16厘国标E0级净味环保板，四周封边，配套月亮树1厘PUR封边，抽面/顶板/门板为2厘PUR封边  板件四周封边（防尘、环保、美观）
3.配件：①塑料过线盒 ②悍高品牌静音液压缓冲铰链（终身质保) ③联盛加厚37加宽静音三节导轨 ④TT品牌专利密码锁 ⑤预留86插座孔位  方便美观 ⑥办公台：长1.6米、宽0.8米、高0.75米；副柜：长1.6米、深0.48米
	套
	4
	

	
	
	八、办公转椅
1.材质金属：冷轧钢，电镀五金脚架；
2.塑胶椅身：PP/ABS材质，一体成型，承重部位壁厚≥5mm，耐冲击；
3.优质网布：高弹尼龙网布（拉伸强度≥150N），透气不闷汗，适合办公场景；
4.环保等级：板材甲醛释放量≤0.124mg/m³（E1级），面料无甲醛、无荧光剂，胶水采用环保水性胶；
5.安全设计：边角倒圆处理（弧度≥2cm），无尖锐凸起；金属件无毛刺，布艺/皮质无异味。
6.长:0.62米、宽:0.54米、高:0.97米；
	张
	4
	

	
	
	九、就诊椅
1.椅背：PP椅背
2.椅座：电镀钢架一体成型PP椅座，可拆装方便运输
3.椅架：电镀实心雪橇架，配双排扣脚垫
4.长:0.41米、宽:0.43米、高:0.76米；
	张
	4
	

	
	
	十、洽谈椅
1.椅背遵循人体工学原理，稳固承托，久坐不累；
2.甄选耐磨皮革座面，柔顺防水，亲肤耐用，易清洁，回弹性好，舒适享受。
3.实木框架，实木经过防虫、防潮、防腐及多次烘干蒸发处理，整体框架结构合理，牢固,甲醛释放量为0.1mg/L。
4.长:0.5米、宽:0.45米、椅背高0.78,椅坐高0.46米；
	张
	8
	

	
	
	十一、洽谈桌
1.60*60cm加厚抗菌岩板台面，精选优质碳素钢材料，食品级喷漆，耐磨耐脏防锈，结构稳固称重性能好，耐用性佳。
直径：0.6米，台面高0.75米
	张
	3
	

	
	
	十二、前台
1.基材：人造石+采用优质18mm生态多层板，甲醛释放量小于 5mg/100g；
2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中。木材经高温干燥、除虫、防虫、防腐处理，具有很好的尺寸稳定性,含水率低于14%。
3.长:4.4米、宽:0.85米、高:1.1米；
	米
	4.4
	

	
	
	十三、屏风
1.精选优质不锈钢材质，加厚加粗，表面高温烤漆，耐磨腐蚀性强，稳定性好
2.长:2.6米、宽:2.35米
	平方米
	6.11
	

	
	
	十四、床
1.泡棉为PU成型发泡高密度海绵,高回弹海绵，软硬适中，回弹性好，不变形。整体切割,沙发坐面海绵密度≥25kg/m³；
2.饰面采用优质透气绒布；
3.实木框架，实木经过防虫、防潮、防腐及多次烘干蒸发处理，整体框架结构合理，牢固,甲醛释放量为0.1mg/L。
4.长:1.9米、宽:0.8米、高:0.62米；
	张
	4
	

	
	
	十五、VIP室墙画
1.铝合金边框，磨砂饰面
2.长:0.6米、宽:0.8米
	幅
	7
	

	
	
	十六、床帘轨道
1.轨道材质：铝合金。规格≥9mm*23mm ；厚度：≥1.2mm；
2.选用铝合金弹簧扣安装码，表面喷涂颜色与轨道一致；每米轨道至少配2个安装码；
3.明装式轨道，轨道结构稳固、平滑；定位、组配、安装固定及校正。
	m
	16
	

	
	
	十七、医用床帘
1.材质要求：100%聚酯纤维；
2.遮光率≥80%；
3.单位面积质量（g/m2）：230±10 ；符合GB/T4669-2008《纺织品机织物单位长度质量和单位面积质量的测定》；
4.质量要求：符合（GB/T18401-2010)《国家纺织产品基本安全技术规范》标准，要求达“C类”或以上标准；
5.抗菌要求：符合GB/T20944.3-2008《纺织品抗菌性能的评价》样品具有良好的抗菌效果要求。要求金黄色葡萄球菌≥99%、大肠杆菌≥99%、肺炎克雷白氏菌≥99%、白色念珠菌≥99%（提供完整的国家认可的检测机构出具的具备CMA或CNAS标志的检测报告(复印件加盖公章) ）；
6.阻燃要求：防火等级:达GB/T17591-2025 B1级阻燃或以上标准（提供完整的国家认可的检测机构出具的具备CMA或CNAS标志的检测报告(复印件加盖公章) ）；
7.防霉性能：符合 GB/T24346-2009《纺织品防霉性能的评价》标准。要求防霉等级：0级；
8.工艺要求：采用1：1.5倍固定折位工艺，每幅床帘配一条绑带并车缝在帘身侧边（高度：2.8米）；
9.配件要求：含布带、挂钩、扎带；其中挂钩选用POM材质白色挂钩，表面光滑、齿形滑道整齐顺畅；
10.布料表面平整度高、垂感效果、抗拉伸性及抗破裂能力好；布料紧密厚实，手感细腻柔软，纹路清晰、车缝线条工整；褶皱设计合理，在整体关闭时美观；
11.定位、调校、安装。
	m2
	112
	

	
	
	十八、移动洗手盘
1.304不锈钢材质
2.尺寸：500X420X880mm
3.感应免接水管（插电款）
	组
	4
	

	
	
	十九、PVC-U难燃电线槽14*24
1.难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120
	m
	15
	

	
	
	二十、PVC-U难燃电线管DN20
1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20
	m
	120
	

	
	
	二十一、铜芯塑料绝缘电线BV6
1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6
	m
	50
	

	
	
	二十二、铜芯塑料绝缘电线BV4
1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6
	m
	75
	

	
	
	二十三、铜芯塑料绝缘电线BV2.5
1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5
	m
	95
	

	
	
	二十四、铜芯塑料绝缘电线BV1.5
1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5
	m
	35
	

	
	
	二十五、软灯带
1.品种:灯带|光源:LED灯|功率(W):12
	m
	26
	

	
	
	二十六、装饰灯滑轨
1.点光源艺术装饰灯具安装 滑轨 示意图号:182、183、184、185、186、187
2.加厚铝轨道条(三线)、轨道灯具、通用电压、精工铝材
	m
	2
	

	
	
	二十七、导轨射灯
1.点光源艺术装饰灯具安装 射灯 滑轨式 示意图号:182、183、184、185、186、187
2.18w高显COB道轨射灯 白色
	套
	8
	

	
	
	二十八、三位单控指压开关
1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联
	个
	1
	

	
	
	二十九、二、三极插座
1.单相明插座安装 单相(A以下) 16
	套
	4
	

	
	
	三十、一位单控指压开关
1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联
	个
	1
	

	
	
	三十一、p1.8全彩LED屏
1.含外框长（cm）298含外框高（cm）154   净尺寸(L)288cm  净尺寸(H)144cm  1.LED 封装方式 SMD1515 表贴三合一； 
2.水平视角 H≥160° 垂直视角 V≥140°； 
3.像素组成 1R1G1B； 
4.点间距 1.86mm；  
5.扫描方式 1/43 扫描； 
6.驱动方式 恒流驱动；  
7.模组分辨率 172×86 点；  
8.模组尺寸 320mm×160mm×17mm； 
9.模组重量 518g； 
10.模组类型灯驱合一； 
11.模组工作电压 4.2V-5V； 
12.模组平均功率 16W； 
13.模组最大功率 32W；
14.白平衡亮度 ≥500cd/m2；
15.色温 3000-18000K； 
16.平均功率 317W/m2； 
17.最大功率 633W/m2； 
18.亮度均匀性 ≥97%； 
19.色度均匀性 ±0.003Cx，Cy 之内； 
20.像素密度（点/平方米） 640000； 
21.对地漏电流 ≤3.5mA/m2； 
22.换帧频率 60Hz； 
23.刷新频率 ≥3840Hz。
	m2
	4.54
	

	
	
	三十二、视频处理器
1.单机具有2个网口，整机最大带载130万像素，宽度可达到4096点，高度可达到2048点。
2.支持多种数字信号接口，包括2路HDMI1.3、1路DVI-D和1路USB。
3.支持任意串线，网口带载不受矩形限制，提高网口利用率。
4.支持USB播放，完美支持多种视频、图片格式。
5.EDID配置管理：支持EDID(Extended Display Identification Data,扩展显示识别数据)的读取、修改、自定义。
6.支持画面一键静止功能。
7.支持输出纯色，渐变，扫描线等多种测试画面。
8.去黑边/剪裁功能：解决前端信号产生的黑边问题，针对任意信号源做任意裁剪(依旧保持满屏状态)。
9.支持按键锁定，防止误操作。
10.可实时、快捷地对整体输出画面显示亮度、对比度进行调整。
	台
	1
	

	
	
	三十三、异步盒子
1.局域网连接：可通过路由器接入网络供手机、电脑连接，支持无线配置屏幕；
2.网线直连：可通过网线与电脑直连直接建立通讯；
3.常驻wifi热点：移动设备连接盒子发出的wifi热点进行无线通讯；
4.U盘传输：支持U盘发布节目、U盘调屏、设置大屏亮度等。
	台
	1
	

	
	
	三十四、音柱扬声器
1.全天候设计（防水、耐热、抗硫），可在多种特殊环境下长期使用
2.高灵敏度、高声压级设计，宽广的频响覆盖范围
3.声音清晰纯净，轻松应对各种背景音乐和语音扩声需求 
4.简约大方的外观设计，能与各种场合融合 
喇叭口径 低音3.5”*4,高音2”*1
额定功率 20W
最大功率 40W
额定输入 70V/100V
灵 敏 度 90dB
频响范围 140Hz-15Hz
最大声压级 101dB
外形尺寸 106*106*730
	台
	2
	

	
	
	三十五、USB功放
产品特点：
一路MIC、两路AUX输入 
USB播放，MP3、WMA双解码。 
温度保护、过压及过载保护。 
MIC1输入自动默音。 
小型化带多媒体音源一体机。 
麦克风放大，即插即用。
型 号 ：AT-80 
额定输出功率 ：80W
耗 电 量：110W
解码格式 ：MP2, MP3 WMA APE FLAC AAC MP4 M4A 
WAV (IMA-ADPCM & PCM), AIF, AIFC兼容2000Kbps以下数据文件  
收音格式：FM(87~108MHz) 
最小源电动势 ：MIC1 10mV(非平衡)，AUX1/AUX2 500mV(非平衡) 
频率响应 ：+/-3dB 
总谐波失真 ：小于1%(1KHz, 额定功率) 
信 噪 比 ：线路 大于80dB，话筒 大于70dB  
音调调节 ：低音：±6dB(100Hz) ，高音：±6dB(10KHz)
保护功能 ：超温，过流，过载
默音功能 ：话筒MIC1优先 
额定电源：100-240V~ 50/60Hz 
机身尺寸 ：252x71x200mm (宽x高x深)
净 重 ：2.65kg
	台
	1
	

	
	
	三十六、喇叭线
1.3.5公转双莲花音频线，精炼铜，镀金工艺、0D3.5*7.6mm
	m
	40
	

	
	
	三十七、10-12位明装箱
1.插接式空气开关箱安装 额定电流(A以内) 40
	台
	1
	

	
	
	三十八、家用漏电保护开关 32A
1.DZ自动空气断路器安装 额定电流(A以内) 32
	个
	6
	

	
	
	三十九、门口发光字底层装饰
1.型钢龙骨 单向1500
2.5厘铝塑板饰面层 安装在轻钢龙骨上 拼密缝
	m2
	10.4
	

	
	
	四十、房内隔断
1.轻钢龙骨石膏板隔墙(包龙骨) 双面
2.饰面层 竹木纤维板
	m2
	15
	

	
	
	四十一、竹木纤维踢脚线
1.踢脚线 复合(塑料)板 10公分高
	m
	7.5
	

	
	
	四十二、VIP室房内门
1.基材：采用优质18mm生态多层板，甲醛释放量小于 5mg/100g；
2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中。木材经高温干燥、除虫、防虫、防腐处理，具有很好的尺寸稳定性,含水率低于14%。
	m2
	2.15
	

	
	
	四十三、门锁安装
1.特殊五金安装 门锁安装 单向
	套
	1
	

	
	
	四十四、房门塑色
1.其他木材面 刮腻子、底漆二遍、聚酯色漆二遍
2.其他木材面 油漆面抛光打蜡
	m2
	25.83
	

	
	
	四十五、室内形象墙
1.木龙骨 断面7.5cm2 木龙骨平均中距(mm以内) 400
2.阻燃胶合板基层 9mm
3.饰面层 高品质硅酸钙板 9mm
4.成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍
5.乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面
	m2
	3.74
	

	
	
	四十六、门口形象墙
1.木龙骨 断面7.5cm2 木龙骨平均中距(mm以内) 400
2.阻燃胶合板基层 9mm
3.饰面层 高品质硅酸钙板 9mm
4.成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍
5.乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面
	m2
	9.34
	

	
	
	四十七、门口名医工作室+LOGO发光字
1.迷你发光字高密度PP板+电源
	m2
	2.05
	

	
	
	四十八、形象墙背景板1(只做字，不做底板）
1.8+3MM亚克力字
	m2
	6.17
	

	
	
	四十九、亚克力三角牌480*180mm
1.泡沫塑料、有机玻璃美术字安装 0.5m2以内 其他面
	个
	5
	

	
	
	五十、走廊波浪标识
1.走廊波浪标识
2.5MM厚PVC加
	m2
	1.73
	

	
	
	五十一、咨询台水晶字
1.咨询台水晶字
2.8+3MM水晶字
	m2
	3.07
	

	
	
	五十二、工作室简介
1.工作室简介
2.8MM厚亚克力
	m2
	2.11
	

	
	
	五十三、出诊专家亮相墙
1.出诊专家亮相墙
2.8MM厚亚克力
	m2
	3.07
	

	
	
	五十四、亚克力盒子
1.亚克力盒子
2.8MM厚亚克力
	个
	14
	

	
	
	五十五、精诚为医以顶尖实力护佑生命健康LOGO牌
1.精诚为医以顶尖实力护佑生命健康LOGO牌
2.8MM厚亚克力UV字
	m2
	3.13
	

	
	
	五十六、候诊背景墙文化造型1
1.候诊背景墙文化造型1
2.8MM厚亚克力UV字
	m2
	5.5
	

	
	
	五十七、候诊背景墙文化造型2
1.候诊背景墙文化造型2
2.8MM厚亚克力UV字
	m2
	4.62
	

	
	
	五十八、形象墙背景板*3套
1.形象墙背景板*3套
2.8MM厚亚克力UV字
	m2
	4.67
	

	
	
	五十九、前台背景字
1.前台背景字
2.8+3MM亚克力字
	m2
	4.67
	

	
	
	六十、前台背景装饰条*2
1.前台背景装饰条*2
2.8+3MM亚克力字
	m2
	0.26
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	六十一、科室制度牌 600*800mm
1.科室制度牌 600*800mm
	幅
	15
	

	
	售后服务方案
(9.2分)

	根据投标人提供的售后服务方案进行综合评分。
1、有服务方案，优于满足项目需求，得9.2分；
2、有服务方案，完全满足项目需求，得7.2分；
3、有服务方案，基本满足项目需求，得5.2分；
4、有服务方案，不能完全满足项目需求，得3.2分；
5、未提供不得分。
	资料附后

	商务部分(12分)
	同类项目业绩 
	2023年1月1日（以合同签订时间为准）至今，供应商承接同类项目业绩，每提供一项同类项目业绩得4分，最高12分。注：需提供同类项目业绩合同复印件加盖公章，不提供不得分。
	资料附后

	投标报价(30分)
	投标报价得分 
	投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（保留二位小数）：投标报价得分=( 评标基准价/投标报价)×价格权值）
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