一．温馨提示
一．投标人需按投标资料模版内容编辑投标文件，不得更改模板格式及内容。
二．投标人需留意投标截止时间，超过投标时间投交的投标文件作无
效处理（以现场收到或邮寄收到时间为准）。
三．投标资料按投标资料模板编制页码，每页盖章并装订成册。
四．投标资料需放入文件袋密封，外贴密封条并盖章。
五．招标文件中标有“★”的地方均被视为实质性响应条款，必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处。
六．★所投资料需一式两份。
二．密封条模版

密  封  条
（适合所有模版）



2026年XXX第X批投标资料
XXX公司
联系人：XXX 电话：XXXXX











































	
三．投标资料模板

2026年公开询比第十	九批
投标资料 











项目名称：  产科电动产床采购项目 
投标供应商：（盖章）        






一、报价表

	序号
	标的名称
	数量
	品牌型号
	预算单价
（元）
	预算总价
（元）
	报价单价
(元)
	报价总价
(元)
	备注

	1
	产科电动产床采购项目
	4台
	
	74500
	298000
	
	
	




公司名称：（盖章）
                                联系人：
联系电话：
日    期：    年  月  日




















	
二、投标方提供相关资质证明（可扫描，盖章）。
有效的且与所投项目相适应的营业执照、医疗器械生产许可或经营许可、产品注册证

三、授权委托证明书（如联系人为法人代表，可不提供此项）
廉江市人民医院：
（投标方全称）法定代表人（姓名）兹授权（授权代表姓名）为授权代表，参加贵方采购项目。
（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位全权处理贵院采购活动中的一切事宜，其在本项目采购活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。
有效期限：年月日至年月日

单位名称（公章）：
法定代表人（签字或签章）：                  
日期：年月日
授权代表（签字或签章）：                    
日期：年月日
提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。




四、承诺函
致：廉江市人民医院
对于本项目，我方郑重承诺满足以下要求：    
	标的提供的时间
	中标后30天内完成交付使用。

	标的提供的地点
	廉江市人民医院指定地点。

	付款方式
	产品验收合格且开具发票后，2年内支付100%。

	验收要求
	1.设备安装完成且甲方试用其性能达标后，原则上15个工作日内验收，验收应在甲乙双方共同参加下进行。
2.国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。
3.进口产品必须具备原产地证明和国家出入境检验检疫局的检验证明及合法进货渠道证明。
4.设备为《中华人民共和国特种设备目录》中规定的特种设备的，需要按照《中华人民共和国特种设备安全法》以及相关法规文件要求安排相应的安全检查；为《中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录》中规定的计量器具的，需要按照国家《中华人民共和国计量法实施细则》及相关法规文件要求出具设备的首检证书。
5.验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合合同规定之情形者，由此产生的有关费用由中标人承担。

	售后要求
	原厂质保：≥5年（电池除外，电池≥2年）。保修期自货物最终验收合格之日起算，保修期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身(有偿)维修保养服务。







	           公司名称：（盖章）
日    期：    年月  日






[bookmark: _GoBack]
	五、详细评审
	评审因素
	评审标准
	响应情况
（填写满足或不满足）

	分值构成
	技术部分58分
	

	
	商务部分12分
	

	
	报价得分30分
	

	技术部分
（58分）
	①每满足一条一般技术参数得2分；
②每满足一条重要条款▲得4分。
（46分）

	1、设备用途：适用于孕产妇待产、分娩
	

	
	
	2、▲电动动力系统：整体升降、背板升降、前后倾斜和脚部升降均为电动操作
	

	
	
	3、▲背板调节范围：0-60°
	

	
	
	4、▲腿板调节：上折0-42°外翻0-90°
	

	
	
	5、床面承重：≥170kg
	

	
	
	6、床面长宽：长≥1820mm，宽≥740mm
	

	
	
	7、▲床面高度范围：650mm900mm，±50mm
	

	
	
	8、▲配置蓄电池，即使断电也可完成体位动作60次以上
	

	
	
	9、床面采用防水防污、防霉防菌、耐摩擦的PU材质，内嵌海绵
	

	
	
	10、床体金属表面采用静电喷涂工艺处理，涂层耐腐蚀、耐酸碱、抗UV，具有生物安全性（提供相关检测报告）
	

	
	
	11、护栏：护栏为PP或更优的材质，可承受≥500N拉力，护栏具调节按钮，单向升降
	

	
	
	12、设有中控刹车，脚轮直径≥150mm
	

	
	
	13、.产床具有头低脚高功能即床面后倾，最大后倾幅度≥8°
	

	
	
	14.产床腿板可电动升降程度≥90mm
	

	
	
	15.隐藏式辅助台，可从产床转为病床。
	

	
	
	16.单张产品配置清单（投标提供详细配置清单）：
床主体	1台
安全护栏	1对
助力手柄	1对
床垫	1套
头枕	1个
搁腿架	1对
移动污物桶	1个
输液架	1支
控制器	1个
承合器	1对
助力脚蹬	1对
防水垫	1张
床头板	1个
锁定装置	1套
	

	
	
	17.▲原厂质保：≥5年；电池除外，电池≥2年。（提供厂家盖章说明
	

	
	
	★ 需有产品注册证
	满足

	
	服务方案
(12分)

	根据投标人提供的服务方案进行综合评分。
1、有服务方案，优于满足项目需求，得12分；
2、有服务方案，完全满足项目需求，得8分；
3、有服务方案，基本满足项目需求，得4分；
4、有服务方案，不能完全满足项目需求，得1分；
5、未提供不得分。
	资料附后

	商务部分(12分)
	同类项目业绩 
	2023年1月1日（以合同签订时间为准）至今，供应商承接同类项目业绩，每提供一项同类项目业绩得4分，最高12分。注：需提供同类项目业绩合同复印件加盖公章，不提供不得分。
	资料附后

	投标报价(30分)
	投标报价得分 
	投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（保留二位小数）：投标报价得分=( 评标基准价/投标报价)×价格权值）
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