附件1
医用家具基本需求
	序号
	产品
	数量/单位
	基本需求
	备注

	1
	ABS双摇病床

	132张
	尺寸L2100*W970mm*H480mm±10mm
1、 背部、腿部角度可调节
2、 床体、床板金属钢结构
3、 床头、床位高强度塑料一次性吹塑成型
4、 带脚轮
5、 床底带置物架
6、 护栏：两侧折叠式铝合金护栏
7、 输液架*1、床垫*1、床头柜*1、餐板
	

	2
	ABS双摇病床（儿童）

	18张
	尺寸L2100*W970mm*H480mm ±10mm  
 1、背部、腿部角度可调节
2、床体、床板金属钢结构
3、床头、床位高强度塑料一次性吹塑成型
4、带脚轮
5、床底带置物架
6、护栏：两侧折叠式铝合金护栏
7、输液架*1、床垫*1、床头柜*1、餐板
	

	3
	不锈钢骨科病床
	25张
	尺寸 L2100*W970mm*H530 ±10mm  
1、、背部、腿部角度可调节
2、床体、床板不锈钢结构
3、床头、床尾板均采用不锈钢材料焊接
4、护栏：两侧插孔式不锈钢护栏。
5、带脚轮
6、床底带置物架
7、输液架*1、床垫*1、床头柜*1
	

	4
	不锈钢骨科牵引床

	2张
	参考尺寸L2060×W900×H530（2000）mm
1、背部升降约0～70°、左右腿分别升降约0~45°
2、床体、床板不锈钢结构
3、床头、床尾板均采用不锈钢材料焊接
4、带骨科牵引龙门架一组,多向调节滑轮
5、护栏：两侧插孔式不锈钢护栏。
6、床底带置物架
7、输液架*1、床垫*1、床头柜*1

	参考照片：[image: ScreenShot_2026-03-21_163510_336]

	5
	床头柜
	59个
	尺寸：480*480*760mm±10mm
PP材质，抽拉式餐桌板，一抽屉，一门
	

	6
	护理车
	9台
	
1、材质:主体采用铝合金框架结构和ABS 板材制作或整车使用不低于304A不锈钢制作。
2、整车分三层三抽屉。
3、配4寸静音脚轮,其中二个刹车轮。
4、带中控锁。
5、左右两侧分别带卡扣安装污物桶、锐器盒支架。
6、柜体带输液杆卡扣。
其他配置：大污桶*1、小污桶*1、输液杆、手消盒架*1。
	

	7
	治疗车
	21台
	1、 材质：主体要求一体注塑成型、边缘无毛刺或整体不使用低于304A不锈钢制作。
2、 整车分二层，第一层带抽屉。
3、 左右带卡扣安装污物桶。
4、配4寸静音脚轮,其中二个刹车轮。
其他配置：小污桶*1。
	[image: ABS治疗车参考图][image: 不锈钢治疗车参考图]

	8
	抢救车（急救车）
	9台
	1、材料:主体采用铝合金框架结构和ABS 板材制作或整体使用不低于304A不锈钢制作。
2、整车分四层抽屉，抽屉带橙色标色条。
3、带中控锁。
4、配4寸静音脚轮,其中二个刹车轮。
5、柜体带输液杆卡扣。
其他配置：输液杆*1、心肺复苏板*1

	

	9
	送药车
	1台
	1、 材料:主体采用铝合金框架结构和ABS 板材制作或整体使用不低于304A不锈钢制作。
2、整车分四层抽屉，抽屉内有合理药品分类布局隔板
3、带中控锁。
4、配4寸静音脚轮,其中二个刹车轮。
5、柜体左右两侧带垃圾桶卡扣
其他配置：小污桶*1，大污桶*1
	

	10
	病历车
格
	5台
	1、 材料:主体采用铝合金框架结构和ABS 板材制作或整体使用不低于304A不锈钢制作。
2、病历格≥50格（编号可定制）
3、整车分左右两列，总共二抽屉
  3、配4寸静音脚轮,其中二个刹车轮。
  6、配中控锁.
	

	11
	不锈钢送检床
	7张
	[bookmark: _GoBack]1参考规格1900*650*600mm
2.床体主体不锈钢材质
3.两侧配备可上下调整不锈钢护栏.
4.床面采用PU皮革制作,内有高密度海绵
	

	12
	不锈钢诊查床
	12张
	1.参考规格:1900*600*600mm.
2.床体不锈钢材质。
3.床面采用PU皮革制作,内有高密度海绵部。
	

	13
	婴儿床
	20张
	1、 规格:全长≥830mm,宽≤530mm,全高≤910mm,睡盆调节角度0～12°±10°
2、睡盆:全透明ABS,睡盆尺寸:长≥830mm 宽≤495mm 高≥250mm
3、配4寸静音脚轮,其中二个刹车轮。
	

	14
	ABS医用液压转运车床
	6张
	高底、靠背可调
	

	15
	ABS手摇急救抢救车
	1张
	高底、靠背可调
	

	16
	手术圆凳
	27张
	不锈钢材质，凳面可旋转，高度升降可调。
	

	17
	手术室踏脚蹬
	27张
	不锈钢或铝合金材质，脚踏面防滑，地面接触脚防滑，耐酸耐腐蚀。
	

	18
	输液架
	14个
	铸铁底座带万向轮、不锈钢杆子、四抓输液挂钩、杆高可调节，耐酸耐腐蚀
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