一．温馨提示
一．投标人需按投标资料模版内容编辑投标文件，不得更改模板格式及内容。
二．投标人需留意投标截止时间，超过投标时间投交的投标文件作无
效处理（以现场收到或邮寄收到时间为准）。
三．投标资料按投标资料模板编制页码，每页盖章并装订成册。
四．投标资料需放入文件袋密封，外贴密封条并盖章。
五．招标文件中标有“★”的地方均被视为实质性响应条款，必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处。
六．★所投资料需一式两份。
二．密封条模版





密  封  条
（适合所有模版）



2026年XXX第X批投标资料
XXX公司
联系人：XXX 电话：XXXXX







































	


三．投标资料模板

2026年公开询比第十五批
投标资料 











   项目名称：  医技楼相关楼层诊室进行装饰美化项目
投标供应商：（盖章）                    






一、报价表
	序号
	标的名称
	名称
	单位
	数量
	预算单价
（元）
	预算总价
（元）
	报价单价
（元）
	报价总价
（元）

	备注

	1
	医技楼相关楼层诊室进行装饰美化项目
	墙体艺术图绘
	平方
	573 
	107.00 
	116985.00
	
	
	

	2
	
	产科门诊大背景
	平方
	18 
	482.00 
	
	
	
	

	3
	
	生殖健康简介
	平方
	3 
	535.00 
	
	
	
	

	4
	
	产科门诊大指引
	平方
	4 
	482.00 
	
	
	
	

	5
	
	产科门诊指引
	平方
	1 
	482.00 
	
	
	
	

	6
	
	儿科简介
	平方
	6 
	535.00 
	
	
	
	

	7
	
	候诊区指引
	平方
	2 
	482.00 
	
	
	
	

	8
	
	生殖健康大指引
	平方
	4 
	482.00 
	
	
	
	

	9
	
	生殖健康门顶大字
	平方
	1 
	482.00 
	
	
	
	

	10
	
	生殖健康与不孕不育主背景装饰
	平方
	24 
	320.00 
	
	
	
	

	
	
	
	米
	14 
	95.00 
	
	
	
	

	
	
	
	项
	1 
	7400.00 
	
	
	
	

	11
	
	孕妇学校背景装饰
	平方
	6 
	320.00 
	
	
	
	

	
	
	
	米
	4 
	95.00 
	
	
	
	

	
	
	
	项
	1 
	1016.50 
	
	
	
	

	
	
	
	项
	1 
	7400.00 
	
	
	
	

	12
	
	出院打卡背景装饰
	平方
	9 
	320.00 
	
	
	
	

	
	
	
	项
	1 
	750.00 
	
	
	
	

	
	
	
	项
	1 
	1016.50 
	
	
	
	

	
	
	
	项
	1 
	3500.00 
	
	
	
	

	
	
	
	项
	1 
	1070.00 
	
	
	
	

	
	
	
	项
	1 
	268.00 
	
	
	
	






公司名称：（盖章）
                                            联系人：
联系电话：
日    期：    年  月  日


二、投标方提供相关资质证明（可扫描，盖章）。
供应商需提供营业执照




三、授权委托证明书（如联系人为法人代表，可不提供此项）
廉江市人民医院：
（投标方全称）法定代表人（姓名）兹授权（授权代表姓名）为授权代表，参加贵方采购项目。
（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位全权处理贵院采购活动中的一切事宜，其在本项目采购活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。
有效期限：年月日至年月日

单位名称（公章）：
法定代表人（签字或签章）：                  
日期：年月日
授权代表（签字或签章）：                    
日期：年月日
提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。






四、承诺函
致：廉江市人民医院
对于本项目，我方郑重承诺满足以下要求：
    
	标的提供的时间
	签订合同后完成3天内供货。

	标的提供的地点
	廉江市人民医院医技楼相关楼层诊室

	付款方式
	（一）本合同订立且生效后的30个工作日内，甲方向乙方支付合同约定总金额的30%作为材料预付款。
（二）全部产品制作完毕验收合格后30日内凭验收报告（如有）及乙方开具的合法有效的全额增值税普通发票支付合同总金额的70%。

	验收要求
	（一）廉江市人民医院医技楼建设项目标识以设计图纸、做法说明、设计变更为质量评定验收标准。
（二）由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担。
（三）全部合同货物到达交货地点且甲方收到验收申请后 3天内进行验收。
（四）所供货物应符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；符合磋商文件提出的以及响应文件承诺的各项参数及要求。

	其他
	1.项目整体保修期1年，保修期自验收合格之日起计算。
2.乙方在产品使用期内，负责全面的维保服务，保修期内维保服务费用含在报价内。
3.响应时效：在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，将免费提供同档次的货物给予甲方临时使用。
4.平均排除故障时间为1小时，电气设备到场无法修复须在24小时内免费提供同型号备机。


	         
公司名称：（盖章）
日    期：    年   月  日















	五、详细评审

	评审因素
	评审标准
	响应情况
（填写满足或不满足）

	分值构成
	技术部分58分
	

	
	商务部分12分
	

	
	报价得分30分
	

	技术部分
（58分）
	每满足一条技术参数得4分（48分）
		序号
	名称
	单位
	数量
	工艺说明
	-

	1
	墙体艺术图绘
	平方
	573 
	加罩面漆
	

	2
	产科门诊大背景
	平方
	18 
	1CM厚PVC板UV造型，含设计排版安装，画面以高精度1400喷绘
	

	3
	生殖健康简介
	平方
	3 
	1CM厚PVC板UV造型，含设计排版安装，画面以高精度1400喷绘
	

	4
	产科门诊大指引
	平方
	4 
	1CM厚PVC板UV造型，含设计排版安装，画面以高精度1400喷绘
	

	5
	产科门诊指引
	平方
	1 
	1CM厚PVC板UV造型，含设计排版安装，画面以高精度1400喷绘
	

	6
	儿科简介
	平方
	6 
	1CM厚PVC板UV造型，含设计排版安装，画面以高精度1400喷绘
	

	7
	候诊区指引
	平方
	2 
	1CM厚PVC板UV造型，含设计排版安装，画面以高精度1400喷绘
	

	8
	生殖健康大指引
	平方
	4 
	1CM厚PVC板UV造型，含设计排版安装，画面以高精度1400喷绘
	

	9
	生殖健康门顶大字
	平方
	1 
	1CM厚PVC板UV造型，含设计排版安装，画面以高精度1400喷绘
	

	10
	生殖健康与不孕不育主背景装饰
	平方
	24 
	背景设计及造型制作
	

	
	
	米
	14 
	灯带、2.5平方线、线管、开关
	

	
	
	项
	1 
	发光字、线条
	

	11
	孕妇学校背景装饰
	平方
	6 
	背景设计及造型制作
	

	
	
	米
	4 
	灯带、2.5平方线、线管、开关
	

	
	
	项
	1 
	假花
	

	
	
	项
	1 
	发光字
	

	12
	出院打卡背景装饰
	平方
	9 
	背景设计及造型制作
	

	
	
	项
	1 
	灯、2.5平方线、线管、开关
	

	
	
	项
	1 
	假花
	

	
	
	项
	1 
	罗马柱、线条
	

	
	
	项
	1 
	大理石踏台
	

	
	
	项
	1 
	时刻记录
	




	
	实施方案
(10分)

	根据投标人提供的实施方案进行综合评分。
1、有实施方案，优于满足项目需求，得10分；
2、有实施方案，完全满足项目需求，得7分；
3、有实施方案，基本满足项目需求，得4分；
4、有实施方案，不能完全满足项目需求，得1分；
5、未提供不得分。
	资料附后

	商务部分(12分)
	同类项目业绩 
	2022年1月1日（以合同签订时间为准）至今，供应商承接同类项目业绩，每提供一项同类项目业绩得4分，最高12分。注：需提供广东政府采购智慧云平台同类项目业绩合同复印件加盖公章，不提供不得分。
	资料附后

	投标报价(30分)
	投标报价得分 
	[bookmark: _GoBack]投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（保留二位小数）：投标报价得分=( 评标基准价/投标报价)×价格权值）
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